Carton marking and packing specification
外箱唛头及包装要求
Free template from Cambridge China Bridge (CCB), camchinabridge.co.uk/templates/. Fill in the right-hand column; delete or add lines as you need.
Cambridge China Bridge（CCB）免费模板，camchinabridge.co.uk/templates/。请在右侧一栏填写，可按需要删除或增加行。
	Buyer
买方
	

	Supplier
供应商
	

	Date and version of this document
本文件日期及版本
	



1. Unit packing  单品包装
	Item
	项目
	Details
填写内容

	How each unit is packed (poly bag, colour box, blister)
	单品包装方式（胶袋、彩盒、吸塑）
	

	If a poly bag is used: warning text and thickness
	如用胶袋：警示语及厚度
	

	Product label and barcode position
	产品标签及条码位置
	

	Inserts (instructions, warranty card)
	内附物（说明书、保修卡）
	



2. Inner box and export carton  内盒与外箱
	Item
	项目
	Details
填写内容

	Units per inner box
	每内盒数量
	

	Inner boxes per export carton
	每外箱内盒数
	

	Units per export carton
	每外箱数量
	

	Carton board (e.g. 5-ply corrugated, double wall)
	外箱纸板（例如五层瓦楞、双坑）
	

	Carton outside size L × W × H (cm)
	外箱外尺寸 长×宽×高（厘米）
	

	Gross and net weight per carton (kg), and the maximum allowed
	每箱毛重及净重（千克），以及最大允许重量
	

	Fillers and protection (dividers, foam, corner protectors)
	填充和保护（隔板、泡沫、护角）
	

	Sealing (tape type; no staples if your warehouse requires it)
	封箱方式（胶带类型；如仓库要求，不可打钉）
	



3. Shipping marks: main sides  正唛
	Item
	项目
	Details
填写内容

	Buyer name or logo
	买方名称或 Logo
	

	Destination (port or warehouse)
	目的地（港口或仓库）
	

	PO number
	订单号（PO 号）
	

	Item code or SKU, and description
	货号（SKU）及品名
	

	Carton number (e.g. 1/120)
	箱号（例如 1/120）
	

	"Made in China"
	“Made in China”字样
	



4. Shipping marks: end sides  侧唛
	Item
	项目
	Details
填写内容

	Quantity per carton
	每箱数量
	

	Gross weight / net weight (kg)
	毛重 / 净重（千克）
	

	Carton size (cm)
	外箱尺寸（厘米）
	

	Handling marks (this way up, fragile, keep dry)
	指示标志（向上、易碎、怕湿）
	

	Carton barcode (ITF-14 or the warehouse's label), if needed
	外箱条码（ITF-14 或仓库指定标签），如需要
	



5. Pallets and loading  托盘与装柜
	Item
	项目
	Details
填写内容

	On pallets or loose loaded
	打托还是散装
	

	Pallet type and size (heat-treated wood with the ISPM 15 mark, or plastic)
	托盘类型和尺寸（经热处理并有 ISPM 15 标识的木托盘，或塑料托盘）
	

	Maximum pallet height (cm) and weight (kg)
	托盘最大高度（厘米）及重量（千克）
	

	Pallet label and stretch wrap
	托盘标签及缠绕膜
	

	Packing list and photos needed before loading
	装柜前需提供的装箱单和照片
	



6. Agreed rule  约定
	Before the balance payment or the inspection, send photos of a packed carton, every mark and a finished pallet.
	付尾款或验货之前，请发来装好的外箱、每一面唛头和打好的托盘的照片。

	Marks must match the packing list and the commercial invoice.
	唛头必须与装箱单和商业发票一致。
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